# Q2 : 4x16 decoder

# Q4 : 8-bit ripple-carry adder (RCA)